榕市监消则(2026)-069

2026年福州市插座质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
按照同一生产者、同一标准生产、同一商标、同一规格型号在受检单位售柜或仓库内的待销售商品中随机抽取样品。每批次产品抽取数量12只，其中9只样品作为检验样品，另3只样品作为备用样品，检样、备样应分别封样，并加以标注。
2 检验依据
表1固定式插座（带电源适配器）
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	尺寸检查
	GB 1002-2024

GB/T 2099.1-2021

	2
	防触电保护
	GB/T 2099.1-2021

	3
	接地措施
	GB/T 2099.1-2021

	4
	固定式插座的结构
	GB/T 2099.1-2021

	5
	耐潮
	GB/T 2099.1-2021

	6
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1-2021

	7
	温升
	GB/T 2099.1-2021

	8
	拔出插头所需的力
	GB/T 2099.1-2021

	9
	耐热
	GB/T 2099.1-2021

	10
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1-2021

	11
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 2099.1-2021

	12
	安全防护强度
	GB 4943.1-2022

	13
	导体固定
	GB 4943.1-2022

	14
	电能量源的防护
	GB 4943.1-2022

	15
	绝缘材料的特性
	GB 4943.1-2022

	16
	电气间隙
	GB 4943.1-2022

	17
	爬电距离
	GB 4943.1-2022

	18
	断开连接器后电容器的放电
	GB 4943.1-2022

	19
	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流
	GB 4943.1-2022

	20
	输入试验
	GB 4943.1-2022

	21
	交流电源端口的传导发射
	GB/T 9254.1-2021

	22
	1GHz以下辐射发射
	GB/T 9254.1-2021


表2延长线插座（带电源适配器）
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	尺寸要求
	GB 1002-2024

GB 2099.7-2024

	2
	防触电保护要求
	GB 2099.7-2024

	3
	接地措施要求
	GB 2099.7-2024

	4
	延长线插座的结构要求
	GB 2099.7-2024

	5
	防潮要求
	GB 2099.7-2024

	6
	绝缘电阻和电气强度要求
	GB 2099.7-2024

	7
	拔出插头所需的力要求
	GB 2099.7-2024

	8
	软缆及其连接要求（仅测试弯曲试验）
	GB 2099.7-2024

	9
	耐热要求
	GB 2099.7-2024

	10
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB 2099.7-2024

	11
	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化
	GB 2099.7-2024

	12
	安全防护的强度
	GB 4943.1—2022

	13
	导体的固定
	GB 4943.1—2022

	14
	电能量源的防护
	GB 4943.1—2022

	15
	绝缘材料的特性
	GB 4943.1—2022

	16
	电气间隙
	GB 4943.1—2022

	17
	爬电距离
	GB 4943.1—2022

	18
	断开连接器后电容器的放电
	GB 4943.1—2022

	19
	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流
	GB 4943.1—2022

	20
	输入试验
	GB 4943.1—2022

	21
	交流电源端口的传导发射
	GB/T 9254.1—2021

	23
	1GHz以下辐射发射
	GB/T 9254.1—2021


表3固定式插座（不带电源适配器）
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	尺寸检查
	GB 1002-2024

GB/T 2099.1-2021

	2
	防触电保护
	GB/T 2099.1-2021

	3
	接地措施
	GB/T 2099.1-2021

	4
	固定式插座的结构
	GB/T 2099.1-2021

	5
	耐潮
	GB/T 2099.1-2021

	6
	绝缘电阻和电气强度
	GB/T 2099.1-2021

	7
	温升
	GB/T 2099.1-2021

	8
	拔出插头所需的力
	GB/T 2099.1-2021

	9
	耐热
	GB/T 2099.1-2021

	10
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB/T 2099.1-2021

	11
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB/T 2099.1-2021


表4延长线插座（不带电源适配器）
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	尺寸要求
	GB 1002-2024

GB 2099.7-2024

	2
	防触电保护要求
	GB 2099.7-2024

	3
	接地措施要求
	GB 2099.7-2024

	4
	延长线插座的结构要求
	GB 2099.7-2024

	5
	防潮要求
	GB 2099.7-2024

	6
	绝缘电阻和电气强度要求
	GB 2099.7-2024

	7
	拔出插头所需的力要求
	GB 2099.7-2024

	8
	软缆及其连接要求（仅测试弯曲试验）
	GB 2099.7-2024

	9
	耐热要求
	GB 2099.7-2024

	10
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB 2099.7-2024

	11
	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化
	GB 2099.7-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时，应启动备样进行复检。
3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2099.1-2021 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB 2099.7-2024 家用和类似用途延长线插座 安全技术规范

GB 1002-2024 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容  第1部分：发射要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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