榕市监消则(2026)-075

2026年福州市电热毯质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
按照同一生产者、同一标准生产、同一商标、同一规格型号在受检单位售柜或仓库内的待销售商品中随机抽取样品。每批次产品抽取数量4件，其中2件样品作为检验样品，另2件样品作为备用样品，检样、备样应分别封样，并加以标注。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	标志和说明
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024

	2
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024

	3
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024

	4
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024

	5
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024

	6
	非正常工作（只进行19.102或19.103或19.110条的试验）
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024

	7
	机械强度（只进行21.111.1条的试验）
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024

	8
	结构（不包括第22.46条的试验及GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.8-2024第22.57条的试验）
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024

	9
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024

	10
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB 4706.1-2005

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.8-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时，应启动备样进行复检。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.8-2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

GB/T 4706.1-2024 家用及类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.8-2024 家用和类似用途电器的安全 第8部分：电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求

GB 44246-2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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